**Требования к фотоотчету при обследовании**

Порой на объекте, не всегда удается понять, фото получилось удачное или нет. Во избежание необходимости проведения повторного обследования необходимо делать по 3 снимка одного ракурса, чтобы затем выбрать наилучший снимок.

Размер фотографии не должен превышать 2Мб

Разрешение фотографии должно быть не менее 1280х720

1. Для того чтобы идентифицировать фотоотчет, необходимо сделать фотографию таблички с наименованием адреса и номера дома.



1. Фотография непосредственного места ввода трубопровода на границе балансовой принадлежности, с надписью мелом на трубопроводах их принадлежности, диаметра и направления потока:

Т1 – подающий трубопровод ЦО

Т2 – обратный трубопровод ЦО

Т3 – подающий трубопровод ГВС

Т4 – обратный трубопровод ГВС

В1 - трубопровод ХВС



1. Фотография предполагаемого места установки узла учета, захватывающая все пространство, требуемое для установки узла учета.



1. Фотография всего помещения, в котором предполагается установка узла учета, для возможности оценки габаритов помещения и обстановки, если это не возможно, то каждую стену помещения отдельно.



1. Если имеются переходы с одного диаметра на другой, требуются фотографии данных переходов, а также их отображение на ситуационном плане.



1. Если имеются отпайки до предполагаемого места установки узла учета, требуется фотографии данных отпаек, а также их отображение на ситуационном плане (обязательно с измеренным диаметром).

